Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Архитектура вычислительных систем

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к курсовой работе

на тему:

“Разработка простейшего 256-битного SIMD-АЛУ”

Выполнил: студент группы 953505

Басенко Кирилл Александрович

Проверил:

Леченко Антон Владимирович

Минск 2021


Введение

Время неумолимо, объем и сложность данных, обрабатываемых современными персональными компьютерами, растут в геометрической прогрессии, предъявляя невероятные требования к микропроцессорам. Между тем, производительность вычислений, которая может быть достигнута за счет увеличения тактовой частоты микропроцессора, приближается к физическим пределам, что делает архитектурные решения более заметными. В связи с этим умные люди создали важную архитектурную - SIMD (одна инструкция для нескольких данных), которая представляет собой набор инструкций, которые могут повысить производительность приложения, позволяя выполнять базовые операции над несколькими элементами данных параллельно с меньшим количеством инструкций.


Single instruction, multiple data

Устройство SIMD обеспечивает неконкурентную параллельность на уровне данных. Такое устройство будет выполнять одну команду для разных данных. Инструкции такого устройства будут обрабатывать входные данные за одну операцию.

К примеру: нам нужно соответственно сложить n чисел с другими n числами. Первое, что приходит в голову -- это сложить соответственные числа:



Инструкция SIMD это выполнит так:



Имеющиеся аналоги

*““Симулякр — это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что её нет.*  
*Симулякр есть истина.”*  
*-Экклезиаст”*  
*-Жан Бодрийяр*

В качестве примеров:

Basic-SIMD-Processor-Verilog-Tutorial от zslwyuan

Данный пример представляет собой реализацию SIMD CPU.

Представленные типы данных: упакованные 4-битные числа, упакованные байты, упакованные слова.

На вход в ALU идут два 16-битных оператора и флаги типа данных: Q -- упакованные 4-битные числа, O -- упакованные байты, H -- упакованные слова. На выходе слово.

Реализованные операции: сложение/вычитание, умножение, правый/левый сдвиг.

Intel's MMX Technology

Данный пример представляет собой расширение архитектуры Intel.

Представленные типы данных: упакованные байты, упакованные слова, упакованные двойные слова, четверное слово.

На вход в инструкции идут два четверных слова, на выходе четверное слово.

Реализованные инструкции: сложение/вычитание, умножение/деление, правый/левый сдвиг, сравнение на больше/меньшее/равенство, etc.

Отличия от Basic-SIMD-Processor-Verilog-Tutorial

*“Мой маршрут — это путь из точки ‘А’ в точку ‘А’.*   
*Завершается петля и в середине нее я”*  
*-Booker*

Данная работа отличается от вышеназванного проекта:

* Языком разработки -- Python/Verilog
* Операции АЛУ выполняются за один контрольный сигнал
* Результатом (и частично целью) данного проекта служит АЛУ, а не процессор
* Другие размеры операндов -- 256/16
* Наличием/отсутствием некоторых команд
* Целью разработки

newMigen

Так как курсовая выполнена на языке Python с использованием стороннего модуля nmigen, то:

nMigen -- это перезагрузка Migen, языка описания оборудования, основанного на метапрограммировании.

Хотя Migen очень хорошо работает в производстве, его конструкция может быть улучшена во многих фундаментальных отношениях. Для этого nMigen заново реализует концепции Migen с нуля. nMigen также предоставляет обширный уровень совместимости, который позволяет создавать и моделировать большинство проектов Migen без изменений, а также интегрировать модули, написанные для Migen и nMigen.

Сам nMigen предоставляет основной язык и дополняется рядом внешних компонентов. Пакет nmigen-boards содержит файлы определений для различных плат FPGA, предоставляя такую информацию, как расположение выводов и тактовые частоты. Пакет nmigen-stdio предоставляет библиотеки для взаимодействия с распространенными протоколами ввода-вывода, такими как I2C и SPI. Пакет nmigen-soc - это библиотека, которая обеспечивает управление шиной, конфигурацией и регистром состояния (CSR). Наконец, система HeavyX использует все предыдущие компоненты и интегрирует их в законченное решение «система на кристалле», способное запускать код Rust на ядре процессора Minerva RISC-V, полностью написанном на nMigen.

Простейшее 256-битное SIMD-АЛУ

Представленные типы данных: упакованные байты, упакованные слова, упакованные двойные слова, упакованные четверные слова.

На вход в АЛУ идут сигналы: два 256-битных операнда, команда, тип данных. На выходе 256-битный результат. Выполняется за одни контрольный сигнал.

class ALU(Elaboratable):

def \_\_init\_\_(self):

super().\_\_init\_\_()

self.op1 : Signal = Signal(256 , reset=0)

self.op2 : Signal = Signal(256 , reset=0)

self.data\_type: Signal = Signal(DATA\_TYPES, reset=0)

self.func : Signal = Signal(ALU\_FUNCS , reset=0)

self.res : Signal = Signal(256 , reset=0)

В зависимости от операции выполняется соответствующая логика.

def elaborate(self, platform) -> Module:

m = Module()

if platform is None:

m.d.sync += Signal().eq(1)

with m.Switch(self.func):

with m.Case(ALU\_FUNCS.ADD, ALU\_FUNCS.SUB):

m.d.comb += list(self.addsub\_logic\_gen())

with m.Case(ALU\_FUNCS.EQ):

m.d.comb += list(self.equal\_logic\_gen())

with m.Case(ALU\_FUNCS.MORE, ALU\_FUNCS.LESS):

m.d.comb += list(self.moreless\_logic\_gen())

with m.Case(ALU\_FUNCS.SHR, ALU\_FUNCS.SHL):

m.d.comb += list(self.sh\_logic\_gen())

return m

def moreless\_logic\_gen(self) -> Assign:...

def sh\_logic\_gen(self) -> Assign:...

def equal\_logic\_gen(self) -> Assign:...

def addsub\_logic\_gen(self) -> Assign:...

Определены константы для типов данных, команд:

from enum import Enum

class ALU\_FUNCS(Enum):

NONE = 0

ADD = 1

SUB = 2

MUL = 3

DIV = 4

EQ = 5

MORE = 6

LESS = 7

SHL = 8

SHR = 9

class DATA\_TYPES(Enum):

pckd\_b = 0

pckd\_w = 1

pckd\_dw = 2

pckd\_qw = 3

Так же созданы тесты для команд АЛУ:

s: int = 0

f: int = 0

def alu\_ut( alu: ALU,

func: ALU\_FUNCS,

op1: str,

op2: str,

data\_type: DATA\_TYPES,

expected: str) -> Assign:

global s, f

yield alu.op1 .eq(int(op1, 16))

yield alu.op2 .eq(int(op2, 16))

yield alu.data\_type.eq(data\_type)

yield alu.func .eq(func)

yield Settle()

res = to\_formatted\_hex((yield alu.res))

if res == expected:

s += 1

else:

print(f'WRONG:\n{op1 = }\n{op2 = }\n{func = }\n{res = }\n{data\_type = }\n{expected = }\n\n')

f += 1

def alu\_sh\_test(alu: ALU) -> Assign: ...

def alu\_moreless\_test(alu: ALU) -> Assign: ...

def alu\_equal\_test(alu: ALU) -> Assign:...

def alu\_addsub\_test(alu: ALU) -> Assign:...

def alu\_test(alu: ALU) -> Assign:

global s, f

yield from alu\_moreless\_test(alu)

yield from alu\_addsub\_test(alu)

yield from alu\_equal\_test(alu)

yield from alu\_sh\_test(alu)

print(f'{s = }\n{f = }')

def main():

alu = ALU()

sim = Simulator(alu)

with sim.write\_vcd(open('out.vcd', 'w')):

sim.add\_clock(1e-6)

sim.add\_sync\_process(lambda: (yield from alu\_test(alu)))

sim.run()

if \_\_name\_\_ == '\_\_main\_\_': main()

Заключение

“*\_,\_,i = i[:] = 'я смотрю кино ', 'про себя, в котором ', [[]]*”  
*-Хаски*

В результате выполнения курсовой работы:

* Рассмотрены статьи/проекты по текущей теме
* Повторены принципы SIMD архитектуры.
* Создано простейшее 256-битное SIMD-АЛУ на языке Python с использованием стороннего модуля nmigen.
* Проверена работа АЛУ на созданных тестах.

Список используемой литературы

1. SIMD: <https://en.wikipedia.org/wiki/SIMD>, лекции / теоретические сведения 1й ЛР.
2. Работа с nmigen: <https://github.com/RobertBaruch/nmigen-tutorial>, <https://vivonomicon.com/2020/06/13/lets-write-a-minimal-risc-v-cpu-in-nmigen> [Электронный доступ 19.12.2021]

Приложение

Исходный код: <https://github.com/Lirosk/256b_SIMD_ALU> [Электронный доступ 19.12.2021]